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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку труб с резьбой
	Дата заполнения
	
	№ заявки / КП
	

	Ответственный менеджер
	
	Срок предоставления КП
	


1. Данные заказчика
	Организация
	
	ИНН / КПП
	

	Контактное лицо
	
	Должность
	

	Телефон
	
	E-mail
	

	Адрес поставки / объект
	
	Желаемая дата поставки
	


2. Номенклатура и базовые параметры
	Параметр
	Значение / отметка
	Параметр
	Значение / отметка

	Вид трубы
	□ ВГП  □ стальная  □ оцинкованная  □ электросварная  □ бесшовная
	Стандарт
	□ ГОСТ 3262-75  □ ГОСТ 10704-91  □ ГОСТ 10705-80  □ ТУ/др.

	Поверхность / покрытие
	□ черная  □ оцинкованная  □ грунт  □ иное: __________
	Марка стали
	Ст0-Ст6 / Ст3 / Ст20 / 09Г2С / иная: __________

	Условный проход DN, мм
	________________________________
	Наружный диаметр, мм
	________________________________

	Толщина стенки, мм
	________________________________
	Категория трубы
	□ легкая  □ обычная  □ усиленная

	Длина 1 шт., м
	□ 4-12 м  □ мерная: ______  □ немерная
	Количество
	________ м / кг / т / шт

	Рабочая среда
	□ вода  □ газ  □ пар  □ воздух  □ иное
	Рабочее давление
	________ МПа / кгс/см²

	Температура среды
	от ______ до ______ °C
	Условия эксплуатации
	□ внутри  □ улица  □ агрессивная среда  □ иное


Подсказка: по карточке продукции МеталлЭнергоХолдинг трубы с резьбой применяются для трубопроводов жидких и газообразных сред; для ВГП указаны параметры ГОСТ 3262, а для электросварных труб - ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80.
3. Параметры резьбы
	Параметр
	Значение / отметка
	Параметр
	Значение / отметка

	Расположение резьбы
	□ наружная  □ внутренняя  □ обе
	Сторона трубы
	□ с одной стороны  □ с двух сторон

	Тип резьбы
	□ цилиндрическая G  □ коническая R  □ дюймовая D  □ иная
	Направление
	□ правая  □ левая LH

	Способ формирования
	□ нарезанная (Р)  □ накатанная (Н)
	Длина резьбы
	□ короткая  □ длинная  □ ______ мм

	Размер резьбы
	G/R/D ________
	Шаг резьбы
	________ мм / TPI

	Класс точности / допуск
	________________________________
	Герметичность
	□ требуется  □ не требуется

	Комплектация соединения
	□ муфты  □ контргайки  □ заглушки  □ колпаки  □ без комплектующих
	Обработка торцов
	□ без фаски  □ фаска  □ зачистка заусенцев

	Образец / чертеж
	□ приложен  □ будет предоставлен  □ не требуется
	Особые требования
	________________________________


4. Требования к качеству, контролю и документам
	Сертификат качества
	□ требуется  □ не требуется
	Паспорт / декларация
	□ требуется  □ не требуется

	Гидроиспытания
	□ требуются  □ по стандарту  □ не требуются
	Контроль шва / УЗК
	□ требуется  □ не требуется  □ по стандарту

	Маркировка
	□ бирка  □ краска  □ поштучно  □ пачка
	Упаковка
	□ пачка  □ поддон  □ обрешетка  □ иное

	Консервация
	□ требуется  □ не требуется
	Фото перед отгрузкой
	□ требуется  □ не требуется

	Требования к производителю
	________________________________
	Приемка
	□ на складе  □ на объекте  □ 3-я сторона

	Приложения
	□ спецификация  □ чертеж  □ проект  □ ведомость  □ иное
	Доп. документы
	________________________________


5. Логистика и коммерческие условия
	Условия поставки
	□ самовывоз  □ доставка  □ ТК  □ по Incoterms/иное
	Город / адрес доставки
	________________________________

	Требуемый срок отгрузки
	________________________________
	График поставки
	□ разовая  □ партиями  □ по заявкам

	Ед. расчета цены
	□ за метр  □ за кг  □ за тонну  □ за штуку
	Валюта / НДС
	□ руб., с НДС  □ руб., без НДС

	Условия оплаты
	□ предоплата  □ отсрочка  □ по договору
	Наличие договора
	□ да  □ нет  □ требуется подготовить

	Контакт для отгрузки
	ФИО: ____________________ Тел.: ____________________
	Время приемки
	________________________________


6. Примечания заказчика
	


	


	


	



Подпись заказчика: ______________________ / ______________________    Дата: _____._____.20_____

Опросный лист. Трубы с резьбой. Не является офертой. Заполняется заказчиком для подготовки КП.
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